**《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）补充定额勘误表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号：闽建筑[2011]6号 | | | | | | | | |
| 误 | | | | | | | | |
| 工作内容：基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆。  计量单位：㎡ | | | | | | | | |
| 定 额 编 号 | | | 05403 | 05404 | | 05405 | | 05406 |
| 项 目 | | | 钢结构防火涂料 | | | | | |
| 薄型 | | | 超薄型 | | |
| 耐火极限2小时 | 耐火极限每增减0.5小时 | | 耐火极限2小时 | | 耐火极限每增减0.5小时 |
| 名 称 | | 单位 | 数 量 | | | | | |
| 人工 | 综合人工 | 工日 | 0.1260 | 0.0126 | | 0.0420 | | 0.0042 |
| 材料 | 钢结构薄型防火涂料 | kg | 9.0000 | 1.9500 | |  | |  |
| 钢结构超薄型防火涂料 | kg |  |  | | 3.0000 | | 0.6500 |
| 油漆溶剂油(醋酸丁脂) | kg | 0.8100 | 0.1755 | | 0.1800 | | 0.0390 |
| 砂纸 | 张 | 0.2000 |  | | 0.2000 | |  |
| 其他材料费 | 元 | 0.5000 | 0.1000 | | 0.5000 | | 0.1000 |
| 正 | | | | | | | | |
| 工作内容：基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆。  计量单位：㎡ | | | | | | | | |
| 定 额 编 号 | | | 05403 | 05404 | 05405 | | 05406 | |
| 项 目 | | | 钢结构防火涂料 | | | | | |
| 薄型 | | 超薄型 | | | |
| 耐火极限2小时 | 耐火极限每增减0.5小时 | 耐火极限2小时 | | 耐火极限每增减0.5小时 | |
| 名 称 | | 单位 | 数 量 | | | | | |
| 人工 | 综合人工 | 工日 | 0.1260 | 0.0126 | 0.0420 | | 0.0042 | |
| 材料 | 钢结构薄型防火涂料 | kg | 4.2778 | 0.9506 |  | |  | |
| 钢结构超薄型防火涂料 | kg |  |  | 3.0000 | | 0.5500 | |
| 防火涂料稀释剂 | kg |  |  | 0.3630 | | 0.0605 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号：闽建筑[2013]36号 | | | | | | | | | | |
| 误 | | | | | | | | | | |
| 工作内容：基层清理、刮腻子、调配涂料、喷涂防护材料、油漆。  计量单位：m2 | | | | | | | | | | |
| 定 额 编 号 | | | | | 05422 | | 05423 | | 05424 | 05425 |
| 项目 | | | | | 钢结构防火涂料 | | | | | |
| 厚 型 | | | | | |
| 耐火极限1.5小时 | | 耐火极限2小时 | | 耐火极限2.5小时 | 耐火极限3小时 |
| 名称 | | | 单位 | | 数 量 | | | | | |
| 人工 | 综合人工 | | 工日 | | 0.2940 | | 0.3360 | | 0.4200 | 0.5040 |
| 材料 | 钢结构厚型防火涂料 | | kg | | 13.4930 | | 18.5400 | | 21.7330 | 24.6170 |
| 油漆溶剂油(醋酸丁脂) | | kg | | 0.6747 | | 0.9270 | | 1.0867 | 1.2309 |
| 催干剂 | | kg | | 0.6400 | | 0.8000 | | 0.8000 | 0.8000 |
| 钢丝网 | | ㎡ | |  | |  | | 1.0500 | 1.0500 |
| 其他材料费 | | 元 | | 2.0000 | | 2.0000 | | 2.5000 | 3.0000 |
| 机械 | 压送式喷涂机 | | 台班 | | 0.3520 | | 0.3520 | | 0.4400 | 0.4400 |
| 正 | | | | | | | | | | |
| 说明：设计或规范要求厚型防火涂料需设置钢丝网的，厚型防火涂料定额增加“钢丝网1.05m²”。 | | | | | | | | | | |
| 工作内容：基层清理、刮腻子、调配涂料、喷涂防护材料、油漆。  计量单位：m2 | | | | | | | | | | |
| 定 额 编 号 | | | | | | 05422 | 05423 | | 05424 | 05425 |
| 项目 | | | | | | 钢结构防火涂料 | | | | |
| 厚 型 | | | | |
| 耐火极限1.5小时 | | 耐火极限2小时 | 耐火极限2.5小时 | 耐火极限3小时 |
| 名称 | | | | 单位 | | 数 量 | | | | |
| 人工 | | 综合人工 | | 工日 | | 0.2940 | | 0.3360 | 0.4200 | 0.5040 |
| 材料 | | 钢结构厚型防火涂料 | | kg | | 9.9000 | | 13.2000 | 16.5000 | 19.8000 |
| 水 | | m3 | | 0.8910 | | 1.1880 | 1.4850 | 1.7820 |
| 机械 | | 压送式喷涂机 | | 台班 | | 0.3520 | | 0.3520 | 0.4400 | 0.4400 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | 定额编号 | 定额名称 | 内  容 | 误 | 正 |
| 闽建筑[2013]36号 | 20104225 | 钢制防火卷帘门 | “钢制防火卷帘门”消耗量 | 1.3000 | 1.0000 |

福建省建设工程造价管理总站

2016年7月