精锐IV 网络版
1.服务程序、服务管理工具、客户端以及网络锁客户端测试工具，只能在安装了Internet
协议(TCP/IP)的Windows 系统上运行。
2.如果服务程序被防火墙禁止，那么网络上其它主机运行的客户端将无法访问到服务。
3.如果在服务程序运行过程插拔USB 设备，则可能会导致服务程序异常，并无法提供网络锁
服务。
4.服务程序的性能具有上限。服务端可支持超过200 个客户端进行并发量较小的处理请求，
并发量过大将导致服务端处于繁忙状态，此时可能会出现某些客户端的请求无法得到及
时响应处理的现象。
5.网络锁直接插在nVIDIA 主板芯片组的机器上，可能会导致服务程序无法正常提供网络锁
服务，此时外接一个带独立电源的USB 2.0 的HUB 设备，将网络锁插在HUB 上即可解决。
6.如果网络异常断开，则服务端基本在30 秒左右就会自动释放已掉线的客户端授权，但有
些情况下可能会持续几分钟、十几分钟甚至更久才会释放。(与具体的应用环境（服务端
繁忙程度、网络状况等）有关)
7.如果在服务程序运行过程中拔掉锁，此时服务程序仍然继续运行，但无法提供网络锁服务。
8.如果服务程序与客户端不在同一个局域网内，或者服务端与客户端虽然在同一个局域网，
但分属于不同工作组，此时客户端将无法广播搜索服务。
9.在网络锁服务管理工具中点击“启动服务”按钮后，如果立即点击“连接”按钮，则会
提示“找不到设备”的信息，此时只需稍等一两秒钟之后再点击“连接”即可。